Máximo ángulo de curvatura (grados)
Ángulo máximo de curvatura de las capas. Se
recomienda usar este parámetro para evitar la
colisión entre la boquilla de deposición y la
impresión como tal cuando la curvatura de las
capas es muy pronunciada.