Choisir une image pour la direction de remplissage
Selection d'une image pour specifier le sens de
remplissage pour Optizor. Seul les extension .png,
.jpg et .bmp avec les formats RGB et RGBA sont
supportées. IceSL calcule l'angle d'après la
conversion en niveau de gris de l'image. Cette
conversion s'effectue à partir d'une moyenne des
canaux RGB ( i.e., (r + g + b) / 3) normalisée
(i.e. [0-1]). Le résultat est multiplié par un angle
entre 0 et 90 (plus contraste) ou 180 degrés
(gamme prolongé). Si la valeur du chaine alpha (s'il existe)
es plus de 0,5, IceSL calcule l'angle optimal pour minimiser
le constraste. Si aucun fichier est selectioné, IceSL
utilise le paramètre de direction de remplissage par défaut.