Activer le tranchage non planaire
Activer le couches non planaire lors du tranchage
de la géometrie. La pièce est courbée progresivement
de bas en haut, ce qui signifie que les couches supé-
rieures sont courbes et les couches inférieurs sont
plates. Toutes les couches produites ont la même
épaisseur.
IMPORTANTE: Cette fonctionnalité est expérimentale
et doit être usée avec attention.