Activer les couches inférieures courbes
Par defaut, le tranchage non planaie courbe la
géometrie de bas en haut, ce qui résulte en couches
inférieures plates. Ce résultat n'est peut-être pas
optimal en certaines impressions. Cette option active
une transition progressive de la courbure entre les couches
inférieures et supérieures. Les couches sont produites
avec une épaisseur variable. Également, cette option
peut diminuer la courbure des couches supérieures, et en
consequence une diminution de la qualité d'impression.
Il est conseillé d'utiliser cette option avec géometrie
simple.