Flujo volumétrico máximo (mm^3/sec)
El flujo volumétrico es calculado de la siguiente manera:

(grosor de capa) x (diámetro de boquilla) x (velocidad de impresión)

IceSL limita la velocidad de impresión para evitar exceder
este límite. El valor cero (0) en este parámetro no limita
el volumen de flujo.