Especificar imagen para la dirección de relleno
Selecciona una imagen para especificar la dirección
de relleno para Optizor. Esta opción solamente soporta
extensiones .png, .jpg, y .bmp con formatos RGB o RGBA.
IceSL calcula el ángulo basado en un conversión a escala
de grises usando un promedio normalizado (i.e., [0-1])
de los canales RGB (i.e., (r + g + b) / 3). El resultado
es aplicado (i.e., multiplicado) a un ángulo entre
0 (vertical) y 90 (más contraste) ó 180 (más rango) grados.
Cuando el valor del canal alfa (si existe) está debajo de
0.5, IceSL calcula el ángulo óptimo para minimizar contraste.
Si ningún archivo es especificado, IceSL usa por defecto
el parámetro de dirección de relleno.