Angle maximal de courbure (degrés)
Angle à ne pas dépaser par les tranches courbes. Il
est conseillé d'utiliser ce paramètre pour éviter la
collision entre la buse de déposition et l'impression
comme telle quand la courbure des couches est trop
prononcé.