Desplazamiento en líneas rectas únicamente
Por defecto, IceSL intenta permanecer dentro del
perímetro de las superficies impresas mientras
el extrusor se desplaza. Esto previene el des-
fibramiento y la dependencia en la retractación.
Esta opción obliga el desplazamiento a manera de
líneas rectas únicamente. Dicha opción puede ser
últil en formas complejas con demasiadas cavidades
pequeñas, pero en general no es recomendada.