Spiraliser automatiquement
Génère, si possible, un chemin d'impression continu
suivant la surface externe de la géométrie. Cette méthode
permet d'éviter la présence de coutures.

La spiralisation ne se fera que si les contours,
le remplissage et les planchers sont mis à zéro.