Ciclo útil UV en las capas inferiores
Ciclo útil de la modulación por ancho de pulsos (PWM)
para la fuente de iluminación UV en capas inferiores.
Su valor es representado por un porcentaje donde 100%
significa que la exposición UV es constante.