Contrôle actif de température
Lors de l'impression avec plusieurs matériaux, un
seul extrudeur imprime à la fois. Le contrôle actif 
de température permet d'éviter les bavures et la 
dégradation du filament dans la buse. Les extrudeurs
inactifs sont automatiquement refroidis et réchauffés,
de manière à ce qu'ils soient prêts lorsqu'il doivent
imprimer à nouveau.

Lorsque cette option est activée, veillez à aussi régler
les paramètres 'idle_extruder_temp_degree_c' et 
'extruder_degrees_per_sec'.