Température cible lorsque inactif (C)
Ce paramètre est requis lorsque le contrôle actif de
température est activé. Il spécifie la température cible
de l'extrudeur lorsqu'il est inactif. Sélectionnez la plus 
haute valeur qui ne produit pas de bavures et garantie 
que  le matériau ne se dégrade pas dans la buse.