Distance décollememt du bac de résine (mm)
Après chaque couche, la plateforme s'éloigne et se
rappoche verticalement du film FEP (éthylène-propylène fluoré). 
Cela permet la séparation entre la résine non solidifiée 
et la couche qui vient d'être imprimée.