Voyage en Z après changement (mm)
Voyage en Z après changement d'extrudeur.
Après avoir changé d'extrudeur, lors du voyage vers
la pièce depuis la zone de changement ou depuis la
tour, un mouvement haut/bas en Z peut être utile
pour éviter que l'extrudeur ne s'essuie sur la pièce.
Une petite valeur est suffisante, e.g. 1 millimètre.