Grado de discretización en xy (mm)
Valores menores incrementan la precisión, pero
requieren más memoria de video y tiempo de proce-
samiento. Valores comunes están entre 0.01mm y 0.1mm.
Disminuir el tamaño de losa si se reporta un error
de falta de memoria de video.