Pas de discrétisation (mm)
Réduire pour accroitre la précision géométrique 
des chemins de dépôt, au prix d'une plus forte
utilisation de la mémoire GPU et d'un plus long temps
de tranchage.

Valeur recommandée: entre 0.01 mm et 0.1 mm.

Réduire la taille des cases de calcul si le 
trancheur renvoie une erreur 'out of GPU memory'.