Pente maximale autorisée
Pente maximale autorisée lors du tranchage de la géométrie.
De grandes valeurs permettent d'augmenter la courbure maximale.
La valeur est normalisée où 0 signifie aucune pente
(i.e., angle horizontal) et 1 signifie la pente maximale
(i.e., angle vertical).