Especificar imagen para la dirección de relleno
Selecciona una imagen para especificar la dirección
de relleno para Optizor. Esta opción solamente soporta
extensiones .png, .jpg, y .bmp con formatos RGB o RGBA.
IceSL calcula el ángulo basado en un conversión a escala
de grises usando un promedio normalizado (i.e., [0-1])
de los canales RGB (i.e., (r + g + b) / 3). El resultado
es aplicado (i.e., multiplicado) a un ángulo entre
0 (vertical) y 180 grados. Si ningún archivo es especificado,
IceSL usa por defecto el parámetro de dirección de relleno.