Température du plateau (C)
Température (degrés Celsius) du plateau chauffant
durant l'impression. À ajuster selon le matériau
pour permettre une meilleure adhésion et limiter
les déformations (warping).