Température de l'enceinte (C)
Température (degrés Celsius) de l'enceinte chauffante
durant l'impression (si disponible sur la machine
sélectionnée).

À ajuster selon le matériau pour limiter les
déformations (warping).