Ciclo útil UV
Ciclo útil de la modulación por ancho de pulsos (PWM)
para la fuente de iluminación UV. Su valor es repre-
sentado por un porcentaje donde 100% significa que la
exposición UV es constante.