Cambio de velocidad con respecto al flujo
Dependiendo de la impresora, si se desea imprimir
con un ancho más grande que el de la boquilla, 
puede ser necesario incrementar el multiplicador de
flujo por encima de 1.

Este exponente controla la disminución de velocidad
de impresión cuando el multiplicador de flujo está
por encima de 1:

0.0 => sin desaceleración
1.0 => desaceleración lineal, mantiene una velocidad de 
       exstrusión constante
2.0 => cuadruple desaceleración mientras se extrude el
       doble de longitud
3.0 => óctuple desaceleración mientras se extrude el
       doble de la longitud
       
Cuando el multiplicador de flujo está por debajo de
1, este exponente aumenta la velocidad.
       
Se recomienda 3.0 como un valor seguro.