Fraction de recouvrement avant surplomb
Fraction de recouvrement entre chemins dessus/dessous 
à partir de laquelle le chemin du dessus est considéré 
en surplomb (non supporté).
1.0 => beaucoup de points à porter
0.0 => minimum de points à porter