Exporter un maillage
Produit un maillage [.stl]

Le maillage peut être exporté en utilisant différentes méthodes.

Actuellement, il y a deux approches principales:
	(1) mailler directement la sortie visuelle depuis IceSL.
	(2) assembler les contours des tranches et produire un maillage depuis ceux-ci.

La dernière est utile pour exporter un maillage destiné à être
tranché dans un autre logiciel qui nécéssiterait un maillage fermé.