Décalage en Z pour l'ironing (mm)
Si aucun décalage n'est spécifié, la passe d'ironing sera
au même niveau que la dernière couche de l'objet.

Un décalage négatif peut créer des "rayures" sur la surface.