Taux de refroidissement/réchauffement (C/sec)
Ce paramètre est requis lorsque le contrôle actif
de température est utilisé. Il permet à IceSL de 
prédire l'évolution de la température de l'extrudeur.

La plupart du temps le taux de refroidissement est
supérieur au taux de réchauffement. Sélectionnez
le plus lent des deux.

Le réchauffement dépend 
souvent de la température ambiante: il peut être
nécessaire de réduire la valeur dans des environnements
froids. Si l'impression s'interrompt momentanément
après chaque changement d'extrudeur, réduisez cette
valeur.