Tamaño de losa (mm)
Tamaño de losa durante el procesamiento. Disminuir
para reducir el consumo de memoria de video, particular-
mente si el seccionamiento genera un mensaje de error
debido a falta de memoria de video. Valores comunes
están entre 5mm y 100mm.