Grado de discretización en xy (mm)
Valores menores incrementan la precisión, pero
requieren más memoria de video y tiempo de proce-
samiento. Valores comunes están entre 0.01mm/pixeles
and 0.1mm/pixeles. Disminuir el tamaño de losa
si se reporta un error de falta de memoria de video.