Despl. Z tras intercambio (mm)
Después de un intercambio de extrusores, mientras
se devuleve de la posición del intercambio o de una
torre, un movimiento vertical en z puede ser usado
para prevenir que el extrusor limpie el injector con
el perímetro. Un valor bajo es a menudo suficiente,
e.g. 1 milímetro.