Force le recul pour la première couche
Active le recul pour tous les chemins d'impression
de la première couche. Cela va forcer l'imprimante
à faire un "passage à vide" le long d'un chemin
précédemment déposé pour s'assurer de sa bonne
déposition et adhérence.

Ce paramètre peut augmenter de manière significative
le temps d'impression de la première couche.

Ce paramètre est particulièrement indiqué lors de
l'utilisation de Polyfoams (ou tout autre remplissage
ayant de nombreuses cellules).