Espacement entre points portés (mm)
Espacement minimal entre les points du modèle portés
par la structure support. Une plus faible valeur
densifie le support. Ceci améliore la qualité des
surfaces portées mais rend l'élimination du support
plus difficile.