Calentamiento/enfriamento (C/sec)
Este parámetro es necesitado cuando se usa el control
activo de temperatura. Dicho parámetro indica que
tan rápido IceSL puede enfriar o calentar los extru-
sores. Al ajustar este parámetro, tenga en cuenta
que a menudo el enfriamento es más rápido que el
calentamiento. El calentamiento puede ser influenciado
por la temperatura ambiente: se recomiendo disminuir
este valor en temperaturas frías. Si usted nota una
pausa entre intercambios de extrusores, disminuya
este valor.