Distance brim - pièce (mm)
Distance en millimètres (mm) entre le brim et l'objet
imprimé.  Une distance de 0.0 mm active le mode 'jupe'
et permet de stabiliser une pièce ayant une base de
faible section.