Nb. de contours du pied de la tour
Nombre de contours du pied de la tour (brim) sur
la première couche. La tour est en général fine et
doit résister aux mouvements de l'extrudeur. Il est
recommandé d'utiliser plusieurs contours sur le pied
(par exemple une dizaine).