Flux additionnel
Flux additionnel (pourcentage par rapport au flux de la dernière couche)
pour combler les écarts entre les lignes des planchers.

Cette extrusion supplémentaire peut aider à produire des planchers
plus solides et étanches (peut également aider à la transparence avec
des matériaux transparents)