Tamaño de losa (mm)
Tamaño de losa durante el procesamiento. Disminuir
para reducir el consumo de memoria de video,
particularmente si el seccionamiento genera un
mensaje de error debido a falta de memoria GPU.
Valores comunes están entre 5mm y 100mm.