Espacio mínimo entre puntos (mm)
Espacio mínimo (en milímetros) entre puntos de contacto
de la estructura de soporte y la superficie del modelo.
Disminuir este valor conlleva el aumento de la estructura
de soporte e incrementa su efectividad pero aumenta el
esfuerzo de retirarlos después de la impresión.