Taille de la tour en X (mm)
Taille de la tour selon l'axe X. Augmentez cette valeur
si l'extrudeur n'est pas prêt lorsqu'il recommence à
imprimer (manque de plastique), ou bien si la tour
devient instable lorsque sa hauteur augmente.