Temp. extrusor estado inactivo (C)
Este parámetro es usado cuando el control activo de
temperatura está activo e indica la temperatura
deseada de los extrusores sin actividad. Seleccionar
el valor más alto que no produzca exudación y no
degrade el material en el inyector.