Épaisseur d'une tranche (mm)
Épaisseur d'une tranche en millimètres.
De plus faibles épaisseurs permettent une meilleure 
reproduction de la géométrie, mais demandent plus 
de couches et donc plus de temps.

Ce paramètre peut être contrôlé par couche et
être optimisé pour obtenir un tranchage adaptatif
progressif.