Multiplicateur de vitesse selon le flux
Lorsque le multiplicateur de flux est supérieur à 1,
IceSL va essayer de générer un chemin plus large
que le diamètre de la buse.
En fonction du matériau et da la machine, il peut
être nécessaire d'augmenter le multiplicateur de flux
afin de déposer une ligne plus large que la buse.
Cet exposant contrôle le ralentissement.
Par exemple, lors de l'augmentation du multiplicateur de flux:
0.0 => pas de ralentissement
1.0 => linéaire, vitesse d'extrusion constante
2.0 => quatre fois plus lent pour deux fois la largeur
3.0 => huit fois plus lent pour deux fois la largeur
Lorsque le multiplicateur de flux diminue, cet exposant
va augmenter la vitesse d'impression.
Nous recommendons 3.0 comme valeur par défaut.
