Activar control de temperatura activo
Cuando se imprime con múltiples materiales, únicamente
un extrusor está activo en un momento dado. El control
de temperatura activo está diseñado para evitar que
el material se degrade por la exudación causada cuando
un extrusor está inactivo. Dicho extrusor inactivo
es enfriado y calentado dinámicamente mientras se
imprime y de esta manera el extrusor está preparado
cuando se necesita y enfriado cuando no. Ajuste los
parámetros idle_extruder_temp_degree_c y
extruder_degrees_per_sec cuando use esta característica.