Rapport cyclique des UV pour les premières couches
Modulation de la largeur des pulsation du rapport 
cyclique pour la source de lumière sur les premières 
couches. Exprimé comme un pourcentage où 100% 
indique que l'exposition UV est constante.