Taille des cases de calcul (mm)
Taille des cases utilisées pendant les calculs. 
Diminuer cette valeur réduit la consommation mémoire
GPU mais accroit le temps de tranchage. 
Réduire lorsque le trancheur retourne une erreur 
'out of GPU memory'.
Valeur recommandée: entre 5 mm et 100 mm