Débit volumétrique maximal (mm^3/sec)
Le débit volumétrique es calculé selon l'expression:

(épaisseur de couche) x (diametre du nozzle) x (vitesse d'impression)

IceSL limite la vitesse d'impression pour eviter le
depassement de cette valeur. Une valeur de zero (0)
n'impose pas de limite.

IceSL limita la velocidad de impresión para evitar exceder
este límite. El valor cero (0) en este parámetro no limita
el volumen des restrictions.