Activar capas inferiores curvas
Por defecto, el seccionado curvo dobla las geometría
desde abajo hacia arriba, resultando en capas ingeriores
planas. Este resultado puede no ser óptimo en algunas
impresiones. Esta opcion activa una transición suave
entre la curvatura de las capas inferiores y las capas
superiores. Las capas son producidas con espesor variado.
Igualmente, esta opción puede reducir la curvatura de las
capas superiores, resultando en una reducción de calidad
de impresión. Se aconseja usar esta opción en geometría
simple.