Tour 'prime/wipe'
Demande à IceSL de construire une tour pour préparer
et essuyer les extrudeurs à coté de la pièce imprimée.
La tour est utilisée lors des changements de matériaux
sur les impressions multi-matières. 

La tour n'est imprimée que lorsque nécessaire (elle n'est
pas imprimée si la pièce utilise une seule matière).

La tour est placée automatiquement, sauf si la variable
'extruder_swap_at_location' est activée. Dans ce cas 
sa position est spécifiée par les variables
'extruder_swap_location_x_mm' et 
'extruder_swap_location_y_mm'.

La tour est aussi ajoutée sur les impressions à un seul
matériau, par exemple lorsqu'un pièce de faible section
est imprimée, pour permetter un refroidissement entre
couches (voir aussi enable_min_layer_time).