Desplazamiento máximo sin retracción
En muchos casos, IceSL puede evitar retracción (e.g,
mientras hay desplazamiento dentro de capas sólidas).
Esta opción controla la máxima longuitud de despla-
zamiento permitida sin retracción. Dicha opción per-
mite retracción únicamente en desplazamientos mayores
al valor seleccionado. Igualmente, esta opción toma
prioridad sobre cualquier otro criterio. El valor 0.0
fuerza la retracción a todo momento mientras que un
valor más alto minimiza la retracción. Es recomendado
usar valores altos.