Type de remplissage
Type de remplissage pour un brush donné. 
IceSL propose plusieurs options décrites ci-dessous.
Il est possible d'ajouter un remplissage personnalisé
en écrivant sa spécification (voir fichier 'README.md'
dans le dossier 'icesl-infillers'):

-Automatic(Automatique): Recommandé pour la majorité
des situations. En fonction des paramètres de remplissage,
cet infill s'adaptera automatiquement de la meilleure
façon possible.

-Progressive(Progressif): En cas de changement du
pourcentage de remplissage, des variations lisses
sont produites. Pour un résultat optimal, lorsqu'un
champ est défini, il est recommandé de l'estomper.

-Cubic(Cubique): Les variations dans le pourcentage
de remplissage ne produisent pas de changement doux
entre les différentes valeurs.

-Polyfoam: Structure contrôlable semblable à une éponge.
Adaptée aux materiaux flexibles.

-Phasor: Remplissage utilisant un bruit procédural
de phasor. Adaptée aux materiaux flexibles.

-Optizor: Remplissage cyclique orientable des apparence
anisotropes. L'orientation peut être specifiée soit en
peignant ou via une image externe (.png et .jpg).

-Variable-width contouring: Déposition à largeur 
variable pour maximiser la précision des bordures.
Un autre remplissage peut être utilisé en complément
si le nombre de contours ne couvre pas toute la surface.
