Taille des voxels (mm)
Définit la taille des voxels à utiliser pour générer le
maillage. Cette valeur est généralement comprise entre
0.01mm et 1.0mm.

De petites valeurs augmentent la précision du
maillage, mais nécéssite plus de mémoire graphique
et un temps de calcul plus long.

Si IceSL indique un manque mémoire graphique, il faut
augmenter la taille des voxels. 